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	Eil.
Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Dydis, sąlyga

	
	 Išpildymo standartas
	IEC 60947-7-1

	
	Atsparumas degimui pagal UL 94
	V0

	
	Darbinė temperatūra
	-60 – 105 °

	
	Tipas
	URTK/S-BEN 10 

	
	Pajungimas
	Varžtais

	
	Eilučių skaičius
	1

	
	Prijungimo taškų skaičius
	2

	
	Nominalus skerspjūvis
	10 mm²

	
	Vardinė srovė
	57A

	
	Vardinė įtampa
	500V

	
	Maksimali įtampa
	6 kV

	
	Izoliacinė medžiaga
	PA (Nailonas)

	
	Lizdas
	atsparus korozijai

	
	Skerspjūvis daugiavieliam kabeliui (min.)
	0,5 mm²

	
	Skerspjūvis daugiavieliam kabeliui (maks.):
	10 mm²

	
	Skerspjūvis monolitiniam kabeliui (min.)
	0,5 mm²

	
	Skerspjūvis monolitiniam kabeliui (maks.)
	16 mm²

	
	Skerspjūvis kabeliui AWG (min.)
	20

	
	Skerspjūvis kabeliui AWG (maks.)
	6

	
	Plotis
	≤ 8,2 mm

	
	Ilgis
	≤ 61 mm





