


2.7. Kontrolės matavimų kolonėlių 
techniniai reikalavimai
(Versija 2)  

Data: 2026-08-04

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1
	Kontrolės matavimo kolonėlė D125 mm 

	1.1
	Aplinkos darbo temperatūra
	-30 ÷ +60° C
	

	1.2
	Unifikuotas kontaktų skydo užraktas
	Taip
	

	1.3
	Vidinis diametras
	Ne mažiau 125 mm, ne daugiau 130 mm
	

	1.4
	KMK aukštis
	2000 ± 10 mm
	

	.1.5
	KMK medžiaga
	Nedažytas plastikas, arba plastikas, metalas gruntuotas ir dažytas  nemažiau kaip 10 metų neblunkančiais dažais
	

	1.6
	Spalva
	Pagal RGB skalę R225, G194, B14 (RAL 1012)
	

	1.7
	Priėjimas prie kontaktų
	Iš visų pusių
	

	1.8
	Eksploatavimo laikas
	Nemažiau 15 metų
	

	1.9
	Kontaktų porų (rinklių) tvirtinimas
	Ant DIN bėgelio dvidešimčiai kontaktų porų
	

	1.10
	Kontaktų porų komplektacija
	6 vnt. URTK/S-BEN tipo arba lygiaverčiai, lizdai atsparūs korozijai
	

	1.11
	Patikimas kontaktas
	Iki 16 mm² kabeliui
	

	2
	Kontrolės matavimo kolonėlė D90 mm

	2.1
	Aplinkos darbo temperatūra
	-30 ÷ +60° C
	

	2.2
	Unifikuotas kontaktų skydo užraktas
	Taip
	

	2.3
	Vidinis diametras
	90 ± 10 mm
	

	2.4
	KMK aukštis
	2000 ± 10 mm
	

	2.5
	KMK medžiaga
	Nedažytas plastikas, arba plastikas, metalas gruntuotas ir dažytas  nemažiau kaip 10 metų neblunkančiais dažais
	

	2.6
	Spalva
	Pagal RGB skalę R225, G194, B14 (RAL 1012)
	

	2.7
	Priėjimas prie kontaktų
	Iš visų pusių
	

	2.8
	Eksploatavimo laikas
	Nemažiau 15 metų
	

	2.9
	Kontaktų porų (rinklių) tvirtinimas
	Ant DIN bėgelio dešimčiai kontaktų porų
	

	2.10
	Kontaktų porų komplektacija
	6 vnt. URTK/S-BEN tipo arba lygiavertės, lizdai atsparūs korozijai
	

	2.11
	Patikimas kontaktas
	Iki 10 mm² kabeliui
	

	3
	Kontrolės matavimo kolonėlė D90 mm

	3.1
	Aplinkos darbo temperatūra
	-30 ÷ +60° C
	

	3.2
	Unifikuotas kontaktų skydo užraktas
	Taip
	

	3.3
	Vidinis diametras
	90 ± 10 mm
	

	3.4
	KMK aukštis
	Ne mažiau 2000 mm
	

	3.5
	Nuimamos viršutinės dalies aukštis
	1000 ± 10 mm
	

	3.6
	KMK medžiaga
	Nedažytas plastikas, arba plastikas, metalas gruntuotas ir dažytas  nemažiau kaip 10 metų neblunkančiais dažais
	

	3.7
	Spalva
	Pagal RGB skalę R225, G194, B14 (RAL 1012)
	

	3.8
	Priėjimas prie kontaktų
	Iš visų pusių
	

	3.9
	Eksploatavimo laikas
	Nemažiau 15 metų
	

	3.10
	Kontaktų porų (rinklių) tvirtinimas
	Ant DIN bėgelio dešimčiai kontaktų porų
	

	3.11
	Kontaktų porų komplektacija
	6 vnt. URTK/S-BEN tipo arba lygiavertės, lizdai atsparūs korozijai
	

	3.12
	Patikimas kontaktas
	Iki 10 mm² kabeliui
	




