


29.19 Techniniai reikalavimai optinėms daugiamodėms (angl. multi-mode) jungtims („pigtail“) galiniuose paskirstymo įrenginiuose (Versija 3)
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	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Optinės jungties tipas (angl. Connector type) a)
	SC/UPC
	

	
	
	(SC – Simplex)
	

	1.1
	Optinės jungties skaidulos tipas a)
	ITU-T G.651.1 (OM3, OM4) skaidulai
	

	1.2
	Atitikimas standarto reikalavimams a)
	LST EN IEC 61754-4 (Fiber optic interfaces - Type SC)
	

	1.3
	Tipinis slopinimas jungtyje 
(Typical insertion loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4) a)
	≤  0,15 dB
	

	1.4
	Maksimalus slopinimas jungtyje (Maximal Insertion Loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4) a)
	≤  0,50 dB
	

	1.5
	Atspindžių slopinimas nuo jungties (Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-6) a)
	≥  35 dB
	

	1.6
	Optinės jungties patvarumas (angl. Mating durability) a)
	≥ 500 ciklų
	

	1.7
	Antgalio medžiaga (angl. Ferrule material) a)
	Keraminė arba metalo (viduje) / keraminė
	

	1.8
	Antgalio diametras (angl. Ferrule diameter) a)
	2,5 mm ± 0,001 mm
	

	1.9
	Jungties korpusas, spalva a)
	Plastikas, spalva atitinkanti „OM“ tipo žymėjimą
	

	1.10
	Skaidulos apvalkalo diametras (angl. Fiber tight) a)
	900 ± 50 μm
	

	1.11
	Skaidulos apvalkalo medžiaga a)
	LSZH, LSOH, ULSZH arba lygiaverčiai
	

	1.12
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -20 °C iki +50 °C (vidaus sąlygoms)
	

	
	
	Nuo -30 °C iki +50 °C
(lauko sąlygoms)
	

	2.
	Optinės jungties tipas (angl. Connector type) a)
	ST/UPC
(ST – Simplex)
	

	2.1
	Optinės jungties skaidulos tipas a)
	ITU-T G.651.1  (OM3, OM4) skaidulai
	

	2.2
	Atitikimas standarto reikalavimams a)
	LST EN IEC 61754-2
(Fiber optic interfaces -Type ST)
	

	2.3
	Tipinis slopinimas jungtyje (Typical Insertion Loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4) a)
	≤  0,15 dB
	

	2.4
	Maksimalus slopinimas jungtyje (Maximal Insertion Loss (IL)) pagal   bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4) a)
	≤  0,50 dB
	

	2.5
	Atspindžių slopinimas nuo jungties  (Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-6) a)
	≥  35 dB
	

	2.6
	Optinės jungties patvarumas (angl. Mating durability) a)
	≥ 500 ciklų
	

	2.7
	Antgalio medžiaga (angl. Ferrule material) a)
	Keraminė arba metalo (viduje) / keraminė
	

	2.8
	Antgalio diametras (angl. Ferrule diameter) a)
	2,5 mm ± 0,001 mm
	

	2.9
	Jungties korpusas a)
	Metalas, plastikas
	

	2.10
	Skaidulos apvalkalo tipas (angl. Coating type) a)
	Tankus vamzdelis (Tight, dry)
	

	2.11
	Skaidulos apvalkalo diametras (angl. Tight buffer diameter) a)
	900 ± 0,5 μm
	

	2.12
	Skaidulos apvalkalo medžiaga a)
	LSZH, LSOH, ULSZH arba lygiavertė
	

	2.13
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -20 °C iki +50 °C (vidaus sąlygoms)
	

	
	
	Nuo -30 °C iki +50 °C
(lauko sąlygoms)
	

	2.14
	Teikiamas šviesolaidinis kabelis privalo būti ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos, kartu pateikiama techninė dokumentacija b) arba c)
	Privaloma
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas;
b) Gamintojo deklaracija;
c) Tiekėjo deklaracija.
