


29.20 Techniniai reikalavimai optinėms vienamodėms (angl. single-mode) jungtims („pigtail“) galiniuose paskirstymo įrenginiuose (Versija 3)
Data: 2026-10-31

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Optinės jungties tipas (angl. Connector type) a)
	SC
	

	
	
	SC – viengubas
	

	1.1
	Šlifavimo tipas skaidulai a)
	UPC
	

	1.2
	Gaminys turi atitikti standartus a)
	LST EN IEC 61754-4
	

	
	
	LST EN IEC 61755-1
	

	1.3
	Optinės jungties skaidulos tipas a)
	ITU-T G.652.D
	

	1.4
	Tipinis slopinimas jungtyje (angl. Typical insertion loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4, λ = 1310 / 1550 nm) a)
	≤ 0,12 dB
	

	1.5
	Maksimalus slopinimas jungtyje (angl. Maximal insertion loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4, λ = 1310 / 1550 nm) a)
	≤ 0,25 dB
	

	1.6
	Atspindžių slopinimas nuo jungties (angl. Return loss (RL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-6, λ = 1310 / 1550 nm) a)
	≥ 50 dB
	

	1.7
	Optinės jungties patvarumas (angl. Mating durability) a)
	≥ 500 ciklų
	

	1.8
	Antgalio medžiaga (angl. Ferrule material) a)
	Keraminė arba metalo (viduje) / keraminė
	

	1.9
	Antgalio diametras (angl. Ferrule diameter) a)
	2,5 mm ± 0,001 mm
	

	1.10
	Jungties korpusas bei spalva a)
	Plastikas, mėlyna
	

	1.11
	Skaidulos apvalkalo diametras (angl. Fiber tight) a)
	900 ± 50 μm
	

	1.12
	Skaidulos apvalkalo medžiaga a)
	LSZH, LSOH, ULSZH arba lygiavertė
	

	1.13
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -20 °C iki +50 °C (vidaus sąlygoms)
	

	
	
	Nuo -30 °C iki +50 °C
(lauko sąlygoms)
	

	1.14
	Teikiamas šviesolaidinis kabelis privalo būti ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos, kartu pateikiama techninė dokumentacija b) arba c)
	Privaloma
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas;
b) Gamintojo deklaracija;
c) Tiekėjo deklaracija.
