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	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Adapterio tipas a)
	Dvigubas arba viengubas
	

	1.1
	Jungties tipas pagal IEC 61754-4 (Fiber optic interfaces) reikalavimus a)
	SC
	

	1.2
	Adapterio konstrukcija a)
	Keraminė įvorė plastikiniame korpuse
	

	1.3
	Adapterio korpusas (angl. Adapter housing) a)
	Plastikinis su fiksavimo mechanizmu
	

	1.4
	Adapterio korpuso spalva a)
	Spalva, atitinkanti „OM3, OM4“ tipo žymėjimą
	

	1.5
	Optinės jungties patvarumas (angl. Mating durability) a)
	≥ 500 ciklų
	

	1.6
	Adapteris ir jungtis tarpusavyje suderinami a)
	Vienas gamintojas arba gamintojo suderinamumo patvirtinimas
	

	1.7
	Adapterio tvirtinimas ir montavimo reikalavimai
	Priveržiant
	

	1.8
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -20 °C iki +50 °C (vidaus sąlygoms)
	

	
	
	Nuo -30 °C iki +50 °C
(lauko sąlygoms)
	






Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas.
