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	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Juodos spalvos užrašas ant juostos
	„Atsargiai, šviesolaidinis kabelis, AB ESO“
	

	1.1
	Juostos spalva a)
	Geltona
	

	1.2
	Juostos plotis a)
	≥ 40 mm
	

	1.3
	Juostos storis a)
	≥ 0,2 mm
	

	1.4
	Juostos medžiaga a)
	PE (Polietilenas)
	

	1.5
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -20 °C iki +35 °C
	

	1.6
	Eksploatacijos vieta a)
	Grunte
	

	1.7
	Tarnavimo laikas a)
	≥ 40 metų
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas.
