


29.26 Techniniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio movai (Versija 3)
Data: 2026-10-31

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Movos paskirtis
	Pritaikyta šviesolaidinio kabelio sujungimui arba atšakojimui
	

	1.1
	Komplektuojamos dalys a)
	Šviesolaidinio kabelio tvirtinimo detalės
	

	1.2
	Maksimalus leistinas šviesolaidinių skaidulų sujungimų kiekis movoje a)
	≥ 96 vnt.
	

	1.3
	Galimas įrengimas a)
	Grunte, ore, telekomunikacijų šulinyje
	

	1.4
	Kabelio skaidulų sujungimo kasetė a)
	Specializuotas sujungimo dėklas, pritaikytas movai
	

	1.5
	Suvirinimo vietų kiekis optinėje kasetėje – talpa a)
	24 skaidulos
	

	1.6
	Šviesolaidinių skaidulų technologinė atsarga kasetėje į visas jungimo kryptis, įvertinant jungiamų skaidulų kiekį
	Ne mažiau kaip 1,2 m
	

	1.7
	Skaidulų suvirinimo vietos apsauga (termosusitraukiantis vamzdelis) a)
	SMOUV-1120-01 arba analogiškas
	

	1.8
	Šviesolaidinių skaidulų lenkimo spindulys movoje
	≥ 30 mm
	

	1.9
	Maksimalus leistinas kasečių kiekis movoje a)
	≥ 4 vnt.
	

	1.10
	Movos korpuso ypatumai a)
	Dielektrinis
	

	
	
	Hermetiškas
	

	
	
	Lengvai ardomas, daugkartinio naudojimo su mechaniniu hermetizavimu
	

	1.11
	Movos įvadai a)
	Ne mažiau kaip vienas ovalinis įvadas kabeliams įvesti
	

	
	
	Ne mažiau kaip keturi apvalūs įvadai kabeliams įvesti, 5 – 19 mm Ø
	

	1.12
	Movos korpuso atsparumas a)
	Atsparus smūgiams
	

	
	
	Atsparus UV spinduliams
	

	1.13
	Kabelinių įvadų sandarinimas
	Termosusitraukiančiais vamzdeliais
	

	1.14
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -35 °C iki +35 °C
	

	1.15
	Įrengimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo +5 °C iki +45 °C
	

	1.16
	Tarnavimo laikas a)
	≥ 30 metų
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas.
