


29.27 Techniniai reikalavimai šviesolaidinių kabelių movų žymekliui (Versija 3)
Data: 2026-10-31

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Paskirtis
	Pasyvinis žymeklis (zondas), skirtas ryšių linijų, movų ir atsargų, trasos posūkių bei susikirtimų su komunikacijomis vietoms nustatyti
	

	
	
	Skirtas eksploatuoti grunte
	

	1.1
	Veikimo principas a)
	Feromagnetinis elementas, dirbantis tam tikru dažniu su žymeklio ieškikliu, nereikalaujantis elektros maitinimo
	

	1.2
	Spalva, skirta telekomunikacijų linijoms a)
	Oranžinė (RAL 2004)
	

	1.3
	Dažnis, skirtas telekomunikacijų linijoms a)
	101,4 kHz
	

	1.4
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -20 °C iki +50 °C
	

	1.5
	Tarnavimo laikas b) arba c)
	≥ 40 metų
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas;
b) Tiekėjo deklaracija;
c) Gamintojo deklaracija.
