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	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Įrenginio aukštis a)
	1U – 2U
	

	1.1
	Įrenginio matmenys (atstumas tarp ODF tvirtinimo taškų 465 mm) a)
	19
	

	1.2
	Skaidulų kiekis a)
	4 – 48
	

	1.3
	Optinių jungčių adapterių tipas a)
	SC arba ST (viengubas arba dvigubas)
	

	1.4
	Kabelio skaidulų sujungimas a)
	Optinė kasetė (punktas 1.10)
	

	1.5
	Tvirtinimo ypatumai
	Viduje turi būti tvirtinami elementai, prie kurių tvirtinama šviesolaidinio kabelio ir optinių jungčių skaidulų technologinė atsarga
	

	
	
	Adapterių tvirtinimo vietoje priekinės sienelės storis (optinių jungčių adapteris) turi užtikrinti pilną jungiamojo šviesolaidžio sujungimą ir tvirtą adapterio fiksavimą
	

	
	
	Turi suteikti galimybę prieiti prie suvirinimo vietų, neatjungus veikiančių skaidulų ir nedemontuojant ODF iš spintos (ištraukiamas stalčius, leidžiantis prieiti prie skaidulų suvirinimo vietų, nejudinant šviesolaidinio kabelio spintoje)
	

	
	
	Kabelio tvirtinimas užveržimo ar kitokiu būdu, užtikrinančiu tvirtą įvesto kabelio fiksavimą prie korpuso
	

	1.6
	Kabelio įvadų kiekis (nenaudojami turi būti uždaromi) a)
	Ne mažiau kaip du
	

	1.7
	Korpuso medžiaga a)
	Metalas
	

	1.8
	Korpuso tvirtinimas į 19 a)
	Prisukant varžtais
	

	1.9
	Skaidulų suvirinimo vietos apsauga (termosusitraukiantis vamzdelis) a)
	SMOUV-1120-01 arba analogiškas
	

	1.10
	Skaidulų sujungio dėžutė (optinė kasetė):
	

	1.10.1
	Optinės kasetės pritaikytos a)
	ITU-T G.652.D, ITU-T G.651.1 tipo skaiduloms arba universalios
	

	1.10.2
	Kasetės korpusas
	Turi būti uždaromas, viduje turi būti suvirinimo vietų apsaugų laikikliai, iš kasetės išeinančios skaidulos turi būti fiksuojamos
	

	1.10.3
	Technologinė atsarga šviesolaidinių skaidulų kasetėje
	Ne mažiau kaip 1,2 m į visas jungimo kryptis, įvertinant jungiamų skaidulų kiekį
	

	1.10.4
	Suvirinimo vietų kiekis
	12 – 24
	

	1.10.5
	Skaidulų lenkimo spindulys
	≥ 30 mm
	

	1.10.6
	Suvirinimo vietų apsaugų laikikliai pritaikyti
	SMOUV-1120-01 arba analogiškiems
	

	1.10.7
	Kasečių tvirtinimas prie korpuso
	Tvirtinimas prie korpuso priveržiant, reikalui esant, kasetės turi būti lengvai nuimamos
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas.
