


29.29 Techniniai reikalavimai šviesolaidinių kabelių moviniam šuliniui (Versija 1)
Data: 2026-10-31

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Movinio šulinio (požeminės kameros) paskirtis
	Šviesolaidinio kabelio sujungimo ir atšakojimo movai talpinti
	

	1.1
	Korpusas su dangčiu a)
	Tvirtas, pritaikytas eksploatacijos sąlygoms užkasant grunte
	

	1.2
	Korpuso spalva a)
	Ryškios spalvos (oranžinės, geltonos, raudonos ir pan.), kontrastuojančios su grunto spalva
	

	1.3
	Angos po dangčiu skersmuo a)
	≥ 700 mm
	

	1.4
	Dangtis a)
	Su sandarikliu
	

	1.5
	Išoriniai gabaritai a)
	≥ 900 x 900 x 450 mm
	

	1.6
	Įrengimo būdas
	Visiškai užkasamas į gruntą
	

	1.7
	Atsparumas aplinkai a)
	Atsparus korozijai ir cheminių medžiagų poveikiui grunte
	

	1.8
	Kabelių, vamzdelių įvadai
	Įrengiami montavimo vietoje, sumontuojant sandarinimo elementus
	

	1.9
	Žymėjimas vietovėje
	Geodezinis pririšimas, sumontuojant žymėjimo zondą ir žymėjimo stulpelį su informacine lentele
	

	1.10
	Tarnavimo laikas a)
	≥ 30 metų
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas.
