


Naudojamų dujų skaitiklių parametrai projektams, kuriuos reikia derinti
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Informacija apie projektuojama skaitiklj turi biiti pateikiama projekto lenteléje:

PR " Atstumas tarj Slegis
Skaitiklio Pa":";g'.’“" (@ntgaliv) |- oy oitikdio awamz[:ﬁiq Prijungimo skaltikio
modifikacija vardinis skersmuo centry (pajungimo sriegiai(x/x") prijungimo
(DN), mm flansy), mm taske, Bar
G40 DN50 171 - 0,022
Informacija apie skaitiklius:
Membraniniai Rotaciniai Turbininiai
DN40 | DN50 | *Qmin | *Qmax | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | *Qmin | *Qmax | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | *Qmin | *Qmax
L=280 | L=335 Pastaba
2¢ 2% | m¥h | m*h | L=171 | L=171 | L=241 | L=241 | m*h | m%h | L=150 | L=240 | L=300 | L=450 | L=600 | L=750 | m%h | m%h
G10 + 0,1 16
G10T* + 0,1 16
G16 + 0,16 | 25 + 0,5 25
G16T* + 0,16 | 25
G25 + 0,25 | 40 + 0,65 | 40
G25T* + 0,25 | 40
G40 + 0,65 | 65
G65 + 0,65 | 100 + 10 100
G100 + 1 160 + 8 160
G160 + + 1,6 | 250 + + 13 250
G250 + 2,5 | 400 + + 20 400
G400 + + 32 650
G650 + 50 1000
G1000 + + + 80 1600
G1600 + + 130 | 2500
G2500 + 200 | 4000
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Membraniniams dujy skaitikliams Pmax nurodytas ant skaitiklio esanciose informacinés lentelés, paprastai Pmac= 0,5 Bar
Rotaciniams ir turbininiams dujy skaitikliams Pmax nurodytas ant skaitiklio esancios informacinés lentelés, paprastai Pma= 16 Bar
Dujy skaitikliy Qmin ir Qmax reikSmés nurodytos ant skaitiklio esancios informacinés lentelés, tipinés reikSmés pateiktos lenteléje.
* Dujy srautai nurodyti esant mazam slégiui (iki 100 mbar).

** Dujy skaitikliai pazymeéti raide ,T* turi viding mechaning korekcijg todél negali bati prie jy jungiamas elektroninis korektorius.




